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場次摘要
EIP-7923 提議讓以太坊虛擬機（EVM）只配置實際存取的記憶體頁面，不再為未使用的位址空隙付費。QuarkChain 的 Jamie 說明，現行模型將記憶體視為從位址 0 開始的連續區間，擴張可能產生二次方成本，以限制阻斷服務風險；新提案則借鏡硬體的稀疏分頁，支援更彈性的合約記憶體布局。

依講者所述硬體量測及每 gas 20 奈秒的換算，新頁配置費估為每頁 100 gas，既有頁面的 MLOAD 讀取基本費擬維持 3 gas。提案另設每筆交易 64 MB 上限，避免大量同時呼叫累積過高的記憶體需求。多數既有合約預期仍可相容；利用 Linux 頁面保護省去應用程式追蹤表，則仍是實驗方向，並非定案機制。
值得記下的 5 件事
1. [01:46] 稀疏分頁只配置實際存取的頁面，不為未使用的空隙擴張整段記憶體。
現行模型依最高存取位址擴張連續區間，再收取新舊記憶體成本的差額；提案改為檢查本次存取碰觸的頁面，已有頁面就沿用，否則才收費並配置。目標是支援更彈性的記憶體布局，免除空隙帶來的配置負擔。
1. [03:04] 新頁配置費估為每頁 100 gas，跨頁讀取可能一次觸發 2 頁配置。
講者以每 gas 20 奈秒換算，搭配新頁配置耗時上緣 2,000 奈秒，推得每頁 100 gas 的估值。這項估算依據所述硬體量測；MLOAD 讀取若跨越頁面邊界，可能需要配置 2 個新頁，費用也須隨之計算。
1. [03:40] 既有頁面的 MLOAD 讀取基本費擬維持 3 gas。
講者依所述量測，將存取與頁面追蹤耗時估為 25 奈秒；以每 gas 20 奈秒換算，3 gas 對應的時間預算為 60 奈秒，足以涵蓋這項估值。因此，提案認為可沿用現行基本費，判斷仍以這組量測與換算為基礎。
1. [04:04] Linux 頁面保護仍是後續實驗方向，尚非定案機制。
構想是讓受保護頁面的存取觸發 SIGSEGV 訊號，再由應用程式的處理機制按需配置頁面。這條路徑的目標，是省去應用程式用來追蹤頁面的雜湊表，作為現有稀疏配置構想之外，可能進一步改善的方向。
1. [04:42] 每筆交易擬設 64 MB 上限，也須考量大量同時呼叫的總需求。
講者以 100 個同時達到上限的呼叫請求為例，估算記憶體需求會累積至 6.4 GB，藉此說明限制單筆用量的重要性。這是各請求都用滿額度時的容量情境，而非每次呼叫的固定用量或節點實測結果。
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