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haurog 分享以 RISC-V 硬體執行以太坊節點的進展。他回顧，兩年前嘗試執行完整節點未能成功，只勉強跑起小型測試網；如今 Lighthouse 已可直接使用，Ethrex 能編譯並完成同步，但同步過程仍有困難。部分密碼學函式庫也加入針對 RISC-V 的最佳化程式碼，加上硬體效能提升，讓主網部署成為可能。

他展示自己執行主網完整節點與驗證者的成果，包括驗證者在一個週期的第一個時槽成功完成驗證投票。不過，這不代表所有 RISC-V 裝置都能勝任。目前硬體並不便宜，低記憶體配置也限制客戶端選擇；零知識證明降低處理器負載，以及針對協議工作設計專用核心，則仍是他提出的未來可能性。
值得記下的 5 件事
1. [01:20] 從小型測試網走向主網部署
haurog 回顧，兩年前嘗試以 RISC-V 硬體執行以太坊完整節點並未成功，只勉強跑起小型測試網。這次分享則展示了後續軟體支援與硬體效能進步帶來的成果。
1. [01:40] 客戶端支援與底層最佳化逐步改善
haurog 將 Lighthouse 能直接使用歸功於社群成員，並表示 Ethrex 已能編譯，同步雖有困難但可運作。他也提到，部分密碼學函式庫加入了針對 RISC-V 的組合語言程式碼，以改善底層運算。
1. [02:20] 主網節點與驗證者已有實際運作展示
haurog 表示，節點的處理器使用量會隨時槽出現尖峰，但未過載。他也展示驗證者在一個週期的第一個時槽成功完成驗證投票，並指出這通常較難處理；這是他的個別部署成果，不宜推廣為所有 RISC-V 硬體皆可達成。
1. [03:20] 硬體價格與記憶體需求仍是限制
haurog 表示，原本期待免授權費能讓硬體更便宜，但目前並非如此。8 GB 記憶體雖能跑節點，配置難度高，也限制客戶端選擇；依他的觀察，需要 16 或 32 GB 時，記憶體成本會成為主要負擔。
1. [03:40] 零知識證明與專用核心仍屬未來構想
haurog 提出，零知識證明可能降低處理器負載。他也設想，若以太坊協議採用 RISC-V 指令集，相關工作或可直接在 RISC-V 核心上執行，甚至針對這些工作設計專用核心；這些都不是已完成的方案。
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